西门子小C臂维修
1、 设备明细
	设备名称
	品牌
	型号
	机身号
	备  注

	
移动C型臂 X光机
	
西门子
	
Cios Select FD
	
SN10169
	


2、 故障情况
开机自检报错，探测器无响应，错误代码Err2444/243
3、 [bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65]资格要求
1、投标人应当是设备的原制造厂商或原制造厂商授权的单位或具备相关设备的维修能力,具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备履行合同所必需的经营范围、专用设备和专业技术能力。
2、投标人提供合法、有效的营业执照、医疗器械经营许可证、法人授权书及相关人员社保证明资料。
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