项目采购需求
一、项目背景
建设预防接种智慧化门诊，努力为市民创造良好的预防接种环境。适应《湖北省免疫规划信息管理系统》,运用新思想、新流程、新技术、新设备结合目前的工作规范，升级改造智慧的门诊接种系统，提高工作效率，提升接种服务环境。实现智能化、信息化、规范化多方向的免疫接种服务的全面改进。
二、项目概况
1、交货期：合同签订后十五天内完成设备的供货安装调试及相关服务
2、交货地点：按采购人要求送达设备使用单位指定地点。 
3、质保期：验收合格后一年。
4、付款方式:以签订的合同条款为准。
[bookmark: _GoBack]5、最高限价：13万元。
三、采购清单
数字化预防接种门诊清单 
	序列
	设备名称
	参数要求
	保修时间
	数量

	1
	智慧化管理预防接种门诊系统
	1、	预检、儿保、登记、接种、留观流程一票流转
2、	使显示设备能显示当前登记人基本信息
3、	使显示设备能显示当前接种对象所接种疫苗基本信息
4、	呼叫时能语音播报
5、	留观系统显示留观对象及剩余时间
6、	留观系统实现视频播放
	1年
	1套

	2
	排队取号机
	1、32寸及以上操作触摸一体机，CPU≥双核，分辨率≥1920×1080，内存≥4GB，硬盘容量≥128GB。
2、产品支持对一维码、二维码的扫码取号
3、产品支持打印取号凭证
4、产品联网模式：RJ45
	1年
	1台

	3
	留观一体机
	1、32寸及以上操作触摸一体机，CPU≥双核，分辨率≥1920×1080，内存≥4GB，硬盘容量≥128GB。
2、产品支持对一维码、二维码的扫描读取
3、产品联网模式：RJ45
	1年
	1台

	4
	综合显示屏
	1、65寸及以上液晶电视
2、≥1920×1080分辨率
3、带网络接口，内置WIFI，输入接口需含HDMI
4、带背部挂架接口
	1年
	2台

	5
	分诊台小屏
	1、32寸及以上显示器
2、≥1920×1080分辨率
3、带网络接口，内置WIFI，输入接口需含HDMI
4、带背部挂架接口
	1年
	4台



四、商务及其他要求
1、系统要求
★系统必须与湖北省全人群疫苗全程追溯与冷链监测信息系统无缝对接。供应商需提供承诺函并加盖公章。
2、售后服务要求
（1）维护内容
维护范围包括软件的升级、维护和硬件的维修与更换等；
①每年对建设单位进行至少2次常规检查工作，进行设备的维护保养，软件的部署与升级；
②用户合理要求给予其它现场服务。
（2）时间要求
①对所有维护项目能够提供7*8小时服务；
②远程维护内容8小时内给予解决；
③现场维护内容24小时内给予解决；
④接到系统维护请求后，第一时间响应，远程维护可以解决的即时解决，需要上门服务的，8小时到达现场，24小时内并给予答复和解决。
3、培训要求
培训范围包括各接种门诊登记医生、接种护士以及预防接种门诊管理人员：
（1）培训设备的充电、使用、重启与简单维护；
（2）培训各类故障后的应对操作；
（3）培训各类系统的使用；
（4）对常规故障的培训给予必要的现场服务；
（5）对软件需求变更给予必要的现场服务。
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