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	序号
	指标项
	技术要求

	1. 
	★处理器
	≥8核处理器，频率≥2.3GHZ（需提供原厂盖章彩页）

	2. 
	内存容量
	≥4GB RAM，≥64GB ROM

	3. 
	续航能力
	可充电的锂离子电池，容量≥4100mAh

	4. 
	▲材质
	采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。（需提供第三方机构出具检测标准为GB21551.2-2010，带CNAS或CMA标识的检测报告，委托人为整机产品制造商）

	5. 
	电池一体化
	电池采用一体化设计，不可拆卸

	6. 
	按键
	电源键，扫描键（左右），手电筒键，主页键，快捷功能键

	7. 
	屏幕
	≥5英寸，电容多点触控

	8. 
	分辨率
	≥1280x720

	9. 
	摄像头
	≥1300万像素，自动对焦摄像头

	10. 
	▲隐蔽取证
	摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽（需提供产品实物图片证明文件）

	11. 
	▲手电筒
	双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制（需提供彩页）

	12. 
	重量
	≤250g（含标准电池）

	13. 
	防摔抗震
	可承受1.2m高处到地面的多次跌落；1000次0.5米滚桶测试

	14. 
	▲WIFI网络
	支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持wifi6

	15. 
	无线广域网
	支持4G全网通

	16. 
	▲蓝牙
	≥Bluetooth 5.3（需提供彩页）

	17. 
	NFC
	支持

	18. 
	条码扫描引擎
	扫描范围：≥40°(水平), ≥ 30° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±45°，左右倾角：±60°;

	19. 
	条码扫描窗
	为方便医护人员无需弯曲手腕即可完成扫描，扫描窗口采用斜切角设计。

	20. 
	连续扫描
	可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速（需提供功能截图证明文件）

	21. 
	操作系统
	Android8.1或以上医疗操作系统（需提供医疗操作系统软件著作权复印件，其获证单位必须为投标产品制造商）

	22. 
	▲个性化桌面
	通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。（需提供个性化桌面著作权复印件，其获证单位必须为投标产品制造商）

	23. 
	固件升级
	支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。（需提供功能截图证明文件）

	24. 
	超级用户
	内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备（需提供功能截图证明文件）

	25. 
	▲一键启动
	设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动（需提供一键启动相关软件著作权，其获证单位必须为投标产品制造商）

	26. 
	网络安全管理
	不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。（需提供功能截图证明文件）

	27. 
	设备安全管理
	提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。

	28. 
	产品认证
	投标产品具有CCC认证证书（需提供证书复印件，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致）

	29. 
	型号核准认证
	投标产品具有无线电发射设备型号核准证，提供证书复印件并加盖原厂商公章。

	30. 
	▲安规检测
	投标产品通过GB9706安规检测（需提供检测报告复印件并，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致）

	31. 
	▲医用电气安全
	投标产品通过YY9706医用电气安全检测（需提供检测报告复印件并，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致）

	32. 
	平均无故障
	MTBF≥20万小时（需提供检测报告复印件并，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致）

	33. 
	▲防护等级
	≥IP67（需提供带有CNAS或CMA标识检测报告复印件，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致）

	34. 
	▲辐射安全
	基于人体健康与安全，要求制造商具有辐射安全生产相关证书，满足设备辐射安全生产要求，需提供证书复印件。

	35. 
	配件
	短挂绳x1，充电器x1，数据线x1，充电底座x1
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