多光谱皮肤镜图像处理工作站技术参数
一、工作站硬件参数
1、传感器类型：彩色CCD 
2、镜头类型：光学镜头 
★3、支持4K影像拍摄
★4、像素≥2400万,
★5、分辨率≥4000*6000
6、照度≥2000lux
7、辐照度：≤1000W/m²
8、成像均匀性：≥90%
9、照度均匀性：≥70%
10、白光光源峰值波长：448nm，±15nm
11、UV 光源峰值波长：365nm，±15nm
12、支持连拍
13、影像精度：≥300DPI
14、受照面温升ΔT＜5℃
15、支持自动白平衡
16、支持HDMI接口
17、支持镜头防抖功能
18、台车通过医疗器械注册
19、台车升降功能，通过国家医疗器械注册

二、工作站系统参数：

1、信息管理：患者信息的登记、保存、查找、编辑、删除。
2、图像管理：图像的采集、保存、删除、导出。
3、图像处理：锁定目标区域，进行标记、数量统计、画面对比、测量等等，为医生诊断提供可靠的参数。
4、管理系统开放部分功能，医生可以收集，整理，编辑、上传、下载临床病例图片。
5、通过系统数据分析，对皮肤问题进行分型定级，辅助医生对患者皮肤问题做诊断，设计治疗方案，进行精准治疗。
6、提供3种图文报告模板，便捷的图文报告编辑、打印、保存、另存、删除功能。
[bookmark: _GoBack]7、八种模式成像及图像处理：白光模式成像、偏振光模式成像、毛细血管模式成像、炎性特征模式成像、棕色模式成像、UV光卟啉模式成像、UV光色素模式成像、绿色模式成像的图像处理。
8、智能坐标对比：可实现前后坐标对比，更好的反映系统客户治疗前后的差异。
★9、特征凸显:可分别对松弛度，皮肤色斑凸显，皮肤皱纹凸显。
10、多光谱影像同步放大功能。
11、支持拍摄画面预览。
12、患者信息脱敏功能，患者隐私保护功能。
13、瘦脸抗衰评估。

