纤维输尿管肾镜
▲1、视野角度≧12°硬性一体化输尿管肾镜 一根
▲2、工作长度：≧430mm。
▲3、直径：≦8/9.8Fr。
4、可通过器械通道：1x5fr或2x3fr。
5、进口钛合金材质外壳带记忆功能，蓝宝石镜面增加了抗擦伤性。
6、可浸泡、熏蒸、高温高压消毒，能耐134℃高温18分钟。
7、双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。
[bookmark: _GoBack]8、通用导光束接头，适配任意一种规格主机、光源。







