动脉硬化检测仪参数

 1、适用范围：

本产品可测量人体心电、心音、心率、肢体无创血压指标，并根据以上指标计算出脉搏波传导速率（PWV）、踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）等参数，用于外周动脉血管病变无创检测。

2、技术（技术参数和功能）要求及配置：

2.1
、技术参数

★2.1.1、必须包含ABI(踝臂指数)、TBI（趾臂指数）、BAI(臂踝指数)和PWV（脉搏波传导速度）。

2.1.2、包括不限于辅助参数：DBP(舒张压)(四肢)、SBP(收缩压)(四肢)、PP(脉压差)(四肢)、HR(心率)、PEP(射血前期)、ECG(心电波形)、UT(脉搏波上行时间)、PCG(心音波形)、PVR(脉搏体积记录)、BMI(体格指数)、STI(收缩时间间隔)、ET/PEP(射血指数)、ET(射血时间)。

★2.1.3、检测方式：需支持四肢同步、单侧、单肢体 3种测量模式。 

2.1.4、血压测量范围：不低于0mmHg-300mmHg。

2.1.5、心率测量范围：不低于30次/分～300次/分。

2.1.6、时间基准和准确度：信号速度具有25mm/s和50mm/s两档可调，误差≤±5%。

★2.1.7、所适配的血压袖带为Ⅰ类医疗器械，应具有单独的医疗器械备案凭证。 

2.1.8、检测参数阈值标准支持用户自行设置。

2.1.9、所配备的工作站电脑符合3C认证及节能认证。

2.1.10、内置多种报告单模版，且支持用户自定义编辑功能，满足用户对报告单的编辑需求。 

2.1.11、可连接医院网络体检软件、身高体重检测仪及条码扫描器；并可使用PDA预约功能，迅速记录患者信息、提高工作效率，确保检查项目顺利进行，特别适合大型体检中心及团体体检使用。

2.2
、配置及全套附件：

2.2.1、数量：1台。

2.2.2、配备有袖带支架（台式），心音探头、心电夹和导联线。

3、附加必备条件：

3.1、提供技术使用说明书。

3.2、提供生产厂家直接针对此次招标的授权和售后承诺。

3.3、维修24小时内快速反应。免费提供操作和维修培训。

