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	设备名称
	荧光免疫定量分析仪

	测定原理
	荧光免疫层析法

	处理能力
	≥100样本/小时

	数值化 
	定量检出潜血数值，便于准确判断样本中待测物含量

	精准化  
	荧光免疫层析法，单克隆抗体技术、阈值可调

	自动化 
	一键式操作分析、自动导出检测数据、试剂卡存量可视化

	人性化 
	专利采便管、无创伤无污染、样本易保存

	样本定量
	专利采便管，定量采样、定量加样

	样本放置
	可放置至少6个采便管架、60个样本

	取样及检测         
	喷嘴式（附带液面探测功能及清洗功能）

	清洗系统    
	内外壁高压水清洗，携带污染率≤0.01%

	恒温系统    
	25±0.5℃试剂卡加热器、保证检测的稳定性

	扫码
	可识别医院条形码

	光源        
	LED（波长365nm）

	探测器     
	硅光电二极管

	显示输入  
	彩色液晶触屏，系统语言（中文）

	系统对接
	可连接 HIS、LIS 等数据系统

	数据存储器  
	样本结果储存量＞5000样本

	输出  
	内设热敏打印机、RS232C、USB接口、网口

	线性相关
	线性相关系数＞0.99

	准确度
	偏倚≤10%

	重复性
	CV≤8%

	支持自动化重复检测质控10次



