新生儿持续气道正压呼吸支持系统参数

本设备用于为有自主呼吸的新生儿提供持续正压通气支持。

新生儿持续气道正压呼吸支持系统技术参数及产品性能：
1.主机、医用电热湿化器、机械手、呼吸回路、内置医用空气压缩机等所有构件都为同一自主品牌；全新理念免内置空气压缩机轻松实现BUBBLE CPAP。
2.系统结构紧密，主机、医用电热湿化器、医用空气压缩机一体化设计，最有效节约空间；
3.内置式空氧混合器，氧浓度连续可调，无需计算或者参照对照表；
4.流量和氧浓度分开独立调节，互不影响；
*5. 配备电控加温湿化器，保证系统的最佳湿化状态；轻质的管路和鼻塞，起到降低呼吸管路阻力，减少患者呼吸功的作用，配合系统的固定装置，减少了对患者头、面部的压迫和鼻中隔的损伤；、
 *6. 无需耗材，配备硅胶重复使用呼吸回路2套，及两套大中小不同型号硅胶横式鼻塞。
 *7．鼻塞为横式双孔鼻塞，配置轻质硅胶软管，比爪式鼻塞舒适度更好，
纹管与硅胶软管连接，减少了对患者头、面部的压迫和鼻中隔的损伤；
8．低功耗设计适用于有自主呼吸的新生儿和小儿，提供持续正压通气支持
9. 体积小、低噪音、免维护，适合于NICU、转运、儿科病房等不同场所。
10．CPAP 压力发生器通过CPAP 压力杠能很容易地设置从3 到250px 水柱的震荡气体压力自动水位调整机制以确保恒定的CPAP 压力水平
11.可拆卸的盛水罐可保持CPAP 不被中断的情况下倒掉多余的泠凝水。
12．通气模式（MODE） CPAP （BUBBLE CPAP）模式
13．产品的适用范围适用于为有自主呼吸的新生儿提供持续正压通气支持。
14．流量调节：  0LPM-10LPM
15．氧浓度调节：21%-100%
16．CPAP 压力：300Pa-1000Pa (3cmH2O-10cmH2O)
17.缺压报警声响报警
18.报警方式气动报警
19.工作噪音不大于55dB（A）
20.气体输入医用氧气0.3MPa-0.4MPa
21.电源A.C.220V±22V，50Hz±1Hz
22.保护功能：具有干烧、过热保护功能
23.温度	自动控温 25～39℃ 温度监测	0～75℃
24.流量	180L/min
[bookmark: _GoBack]25.加热板最高温度	< 85℃   ；加热盘热切断	110±5 ℃

