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一、主要技术参数:
1.电源电压:100V-240V~ 50HZ/60Hz 150VA
2.★工作尖尖端主振幅: 20~80um
3.工作尖尖端横向振幅:≤30um
4.工作尖振动频率:24.0KHz~29.5 KHz
5.保险丝:2×T1.6AL 250V
6.蠕动系流量:30~110ml/min
7. ★导出的输出声功率: 200~500mW
8.主声输出面积:<10 m㎡
9.次级横振声输出面积: <20 m㎡
10.主机重量≤2.8 kg
11.多功能脚踏,可灵活控制模式、功率和水量
二、功能简介:
1. ★全新7寸彩色触模晶屏，中文显示。
2.快速频率跟踪，性能稳定、切割高效。
3.微动力系统。
4.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。
三、主要配置:
接插式光纤手柄1支
多功能脚踏1个
工作尖:7枚
