牙科种植机招标参数
1、 参数要求

1、 控制主机：主机能自动识别所连接的马达，并提供最适当的速度和扭矩
1.1	泵最大输出量≥75ml/min
[bookmark: _GoBack]1.2 可储存程序≥8个程序
1.3	显示屏大尺寸LCD屏，可显示实际速度，通过报警声来反映反转
1.4★具备手机校准功能，保证高转矩精准度，最大限度确保手术的安全性
2、 微型马达
2.1★转矩≥80Ncm
2.2	马达速度范围200-40000min-1
2.3★照明方式LED 且照明度三档可调
2.4	光照度≥32000LUX
2.5★消毒方式马达和马达连线安装简便，并均可高温高压消毒
2.6	正反转马达可反转
3、 弯手机
3.1	减速比20:1
3.2	照明方式LED 且照明度三档可调
3.3	冷却方式外部和内部冷却
3.4	最高扭矩≥80Ncm
3.5	最高转速≥2000min-1
3.6	车针拆卸方式按压式
