[bookmark: _GoBack]电梯维保技术参数
天门市第一人民医院：
	电梯数量
	电梯型号
	层/站
	设备地址
	备注

	1
	奥的斯
	12/12
	综合楼
	

	2
	奥的斯
	11/11
	综合楼
	

	1
	联恒
	5/5
	药剂楼
	

	2
	奥的斯
	21/20
	高层住宅
	

	3
	达鑫（杂物梯）
	3/3
	手术室
	

	2
	日立
	20/20
	内科楼
	

	4
	上海三菱
	20/20
	内科楼
	

	1
	上海三菱
	21/21
	内科楼
	

	7
	上海三菱
	27/27
	外科楼
	

	3
	上海三菱
	28/28
	外科楼
	

	2
	上海三菱
	8/8
	青年公寓
	

	1
	上海三菱
	12/12
	综合楼
	

	1
	上海三菱
	3/3
	感染楼
	

	1
	富士通
	5/5
	药剂楼
	

	1
	北创恒基（杂物梯）
	2/1
	核医学科
	

	1
	蒂升
	21/21
	门诊
	

	2
	蒂升
	23/23
	门诊
	

	5
	蒂升
	21/21
	门诊
	

	2
	蒂升
	23/23
	门诊
	

	2
	蒂升
	8/8
	门诊
	

	1
	蒂升
	2/2
	门诊
	

	8
	蒂升（扶梯）
	30m
	门诊
	

	1
	优力维特（杂物梯）
	2/2
	食堂
	

	1
	豌豆电梯
	5/5
	行政楼
	

	合计
	55部



竟陵院区：
	电梯数量
	电梯型号
	层/站
	设备地址
	备注

	1
	浙江梅轮
	6/6
	门诊
	

	1
	浙江梅轮
	5/5
	住院部
	



维保服务内容：
1、投标人须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯安装、修理）》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修 B 级及以上资质
2、系统性维护保养及每年安全检查服务
3、乙方将按照国家质检总局TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》中第6条规定，在正常工作时间（周一至周五上午9:00至下午6:00，节假日除外）内，为甲方提供每年25次的维保服务。
4、按照国家质检总局TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》中第5条规定，乙方设立24小时服务热线。对于甲方向乙方服务热线报告的困人故障，乙方将在30分钟内赶至现场处理关人问题；报告的其他故障，乙方将在30分钟内赶到现场处理故障。
5、在合同期间，电梯部件更换或修理的费用由甲方负责，其诊断费、更换或修理部件的人工费用及向市场监督管理局报备的相关费用也由甲方承担。乙方免费更换或修理因正常原因损坏的且单价200元以下的零配件。
6、乙方对配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门。在维保过程中乙方发现需更换的零件，向甲方提交电梯配件报价函，在甲方书面同意后，乙方应及时更换。
7、为保障乘客的安全以及延长甲方设备的寿命，乙方把电梯的保养分为几大模块。科学安排合适的保养程序，为甲方延长设备的寿命以及乘客的安全性。乙方运用移动工具等支援工具管理路线和工程师的能力，以便在不同的环境中对不同情况同时管理。
a、 基本检查
b、 基本模块
c、 井道模块
d、 厅门模块
e、 门机模块
f、 主机模块
g、 控制柜模块
h、 信号模块
8、维保设备发生故障进行抢修时，电梯一楼厅门口必须设置红色警示线及警示牌；电梯故障如当天无法排除故障，必须每天下午17：00之前像甲方汇报抢修进度和配件采购进度。
9、因乙方未充分履行甲方要求的电梯维护保养和紧急救援职责，违反规定一次罚款100元。

