一、商务部分
1、货物需求单位：天门市第一人民医院
2、货物需求内容：交换机
3、货物交货地点：湖北省天门市竟陵人民大道东1号天门市第一人民医院
4、货物交货方式：厂家免费送货上门及安装调试
5、货物交货期限：合同签定后接采购人通知20个日历天内完成设备及材料的采购、制造、运输、安装、调试、人员培训、试运行、报检验收、售后服务等。
6、货物质保期：所投设备提供3年免费质保及服务。
7、质量要求：
7.1中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的产品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求。 
7.2货物外观平整、光洁，颜色均匀，工艺精致，做工考究。中标供应商提供的货物必须符合国家有关标准和规范的规定和环保要求，应是质量一流，并且保证采用先进的技术、优质的材料、一流的工艺、严格的质量管理，提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品，该产品及服务须满足本项目所需。
8、货物的要求；
8.1货物验收标准：质量满足国家相关行业标准，交货时须提供货物相关证明和产品生产合格证，否则不予验收，由此引起的后果由中标供应商承担。如在货物验收中出现质量争议，采购人可以要求中标供应商委托国家有关质检部门进行检测，所需检测费用由中标人承担。
9、实施技术要求
9.1  投标人须对本项目进行系统集成，提供详尽的技术方案和售后服务方案；
9.2  项目实施要充分结合天门市第一人民医院现状，必须提供详细的项目建设方案，实施计划和过程。
9.3  项目实施完毕后，必须进行有效的项目验收测试。
10、售后服务
10.1 质保期内每月提供一次上门巡检并按信息科要求内容出具巡检报告，提供7×24小时技术支持服务，必须0.5小时内响应，如需到达现场的必须于4小时内到达现场，并于12小时内解决相关故障问题。
10.2 在维护期内，同一部件反复出现3次以上故障，该部件必须做更换处理，避免反复维修，更换的部件必须为新品。
10.3 保修期外提供终身硬件维修，服务响应及修复时间与保修期内一致，维修费用优惠。 
11. 违约责任： 
11.1 中标供应商违约承担违约责任。若非采购人原因，中标供应商逾期交货安装的，中标供应商向采购人支付逾期交货安装违约金，逾期交货安装违约金为每天2000.00元人民币,但其最终累计金额不超过合同价款的10%。 
11.2 因中标供应商原因质量达不到约定的质量标准，中标供应商应负责退换，使其达到合同约定的质量标准。
12、注意事项：
12.1所提供的产品和实施必须满足以上所有要求。
[bookmark: _GoBack]12.2此项目为交钥匙工程，报价必须满足项目技术要求实施中所需设备、配件等，如无报价则视为免费。
注：以上条款为商务部分的实质性内容，供应商须完全响应，任何一条不响应其投标将被否决。
二、技术部分
（一）项目基本情况
目前天门市第一人民医院外网核心区域由单台设备进行数据转发，为了更好的保障外网的高可用性和冗余性，最终对现有的网络进行升级，使其满足外网用户和外网业务系统的稳定、快速和可靠性。
（二）报价要求
供应商的最终报价为结算价格，包括所有费用，采购人不再支付其它任何费用。
（三）采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	外网核心交换机
	2
	台



（四）技术要求
设备部署必需满足以下场景并相互独立不互通，保障业务的安全性。
提供外网用户网络使用和外网服务器映射业务，提供内网服务器映射外网的业务需求，提供前置机通信外网和专网的业务需求。

（五）技术规格及要求
1. 外网核心交换机
	外网核心交换机

	序号
	技术参数

	1
	交换容量≥38Tbps，包转发率≥7000Mpps；（以官网最小值为准）

	2
	万兆光口≥24个，千兆电口≥32个，配置48个万兆单模模块

	3
	配置双主控，配置双电源

	4
	支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4，支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持VRRPv3，支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6；

	5
	支持标准和扩展ACL、支持Ingress/Egress ACL、支持VLAN ACL、支持全局 ACL、支持流量整形、支持拥塞避免、支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射

	6
	支持 STP/RSTP/MSTP协议，符合IEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准

	7
	支持SNMP V1/V2/V3;RMON 1/2/3/9;Syslog，SSHv2;支持WEB 网管，支持 MIB-I;中文图形化管理;支持数字诊断光模块的查询

	8
	各组件均支持热插拔功能、支持各种配置数据在主备主控板上实时热备份、支持热补丁功能，可在线进行补丁升级

	9
	投标设备支持加入现有网管系统的设备视图中，并支持状态监控、告警监控、配置下发和配置备份等功能

	10
	提供设备入网许可证并加盖公章

	11
	支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持多表流水线，支持Group table，支持Meter；提供官网截图及链接证明



