麻醉车技术参数
1.规格:850*520*950mm
2.整车主要由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，铝合金四柱承重；
3.台面： ABS注塑模具一次性成型一体化台面两侧带扶手，推行方便；ABS护栏三面无空隙，小的物品不会滑落，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。
[bookmark: _GoBack]4.正面：可旋扭断一次性锁，配置有五层抽屉，第一、二层小抽屉，抽屉面高80mm，内空：508*358*68mm；第三、四层为中抽屉，抽屉面高120mm，内空：508*358*110mm；第五层为大抽屉，抽屉面高240mm，内空：508*358*220mm。每个抽屉内 配3*3分隔片，可自由分隔，每个抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。
5.配两排可伸缩5联置器盒，一层托盘（尺寸：400*120mm）配15个透明标签盒
6.隐藏式伸缩副工作台、档案盒；
7.配有隐藏式可伸缩输液架、圆桶锐器盒、2个ABS污物桶；
8.推车底部：配有四个豪华万向插入式轻声轮，两只带刹车功能。
