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	3D打印机设备参数

	1
	成型工艺
	DLP光固化面成型工艺

	
2
	
可用材料
	柔性材料、牙科模型材料、咬合板材料、保持器材料、种植导板材料、托槽粘接导板材料、临时牙材料、夜磨牙垫材料、铸造材料、牙龈胶材料等树脂材料

	3
	设备尺寸
	不大于380x415x525mm

	4
	光源
	405nm UV LED光源，可正常使用≥20,000小时

	5
	成型尺寸
	144x81x190mm

	6
	XY轴水平分辨率
	0.075mm

	7
	打印层厚
	0.05-0.1mm

	8
	打印速度
	8-15s/层

	   
9
	
电气参数
	电压：AC110-240V
频率：50/60Hz  功率：150W

	10
	脱模分离技术
	采用特殊离型膜配合结构创新实现直拔分离，提高了打印速度和打印精度

	 11
	材料加热
	树脂槽具有加热、预热功能，可对树脂槽内的材料进行自动恒温加热，以保证打印效果和稳定性

	12
	触控屏
	≥7寸高清触摸屏，1920×1080分辨率；定制化操作系统，操作简单易上手

	   13
	
连接方式
	a. 数据线直连电脑及设备；
b. USB接口，即插即打；
c. 电脑与设备处于同一局域网；
d. 设备自有的外放WiFi信号

	14
	支持文件格式
	STL、SLC、SNSD、OBJ等开放数据格式

	15
	支持电脑系统
	Windows

	

16
	

操作软件功能
	a. 一键自动生成支撑，可手动添加支撑；
b. 模型表面抗锯齿功能；
c. 一键修复模型功能，可对口内扫描生产的模型一键封底，并具有切割功能；
d. 云服务功能，通过帐户可实时查询打印记录和材料用量，并实现模型数据库下载



固化灯箱产品参数

	产品设备参数

	1
	固化原理
	UV光固化

	2
	可处理材料
	405nm波长光敏树脂材料

	3
	设备尺寸
	305x280x297mm

	4
	外包装尺寸
	380x380x380mm

	5
	光源
	405nm UV LED光源，可使用≥10,000小时

	6
	固化空间
	150x170x260 mm

	7
	电气参数
	电压：AC110-240V
频率：50/60Hz，功率：90W

	8
	触摸屏
	a. 固化参数设置：可以在触摸屏上自行选择不同的固化时间、固化温度的设置；
b．默认的固化参数选择：可直接选择指定材料固化参数，无需自行设定

	9
	自预热功能
	能够和打印设备进行WiFi连接，根据打印设备指令进行自动提前预热，智能节省后固化处理时间



