负压机参数
一、设备名称：牙科电动抽吸系统
二、数量：适用于 1-10 台牙科综合治疗台使用
三、技术参数 
1、气环抽吸泵，电机转速：≥2800r/min，高抽吸流量，无须 
等待 
2、最大真空-19KPa，支持 10 台椅位
3、组合式结构，独立废水泵，能连续主动排放废水。 
4、智能控制系统配合智能管理系统 
4.1 独立控制每台真空泵的工作状态，使每台真空泵单独启停 
4.2 多重电路保护功能，自动延时关机功能 
5、内置机械式负压均衡气阀， 
5.1 控制负压值在最佳范围 140-180mbar 
5.1 预防过高负压值，误损伤患者口腔黏膜 
[bookmark: _GoBack]6、噪音水平：≤80dB(A) 
7、净重：≤90Kg


