手术室净化层流维保
一、维护保养标准：
净化系统定时定期维护保养，以保障达到原设计的净化标准。检测标准依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准及《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012要求。
二、维护保养的范围：
[bookmark: _GoBack]1、手术室净化9间，机组11台（包含净化区域内和净化机房内设施和设备，房屋设施和其它附属设备）。维保金额包含单价 1000元以内的配件。超过1000元的配件需向院方提出购置更换配件申请，经管理科室审核，院方询价和谈价，签订维修配件购买协议后，方可进行更换维修。
2、包含对维保科室整体更换高效过滤器一次，所产生的费用均由乙方承担。
3、超过1000元维保材料或配件由甲乙双方共同协商采购，乙方负责更换。
4、做好维护记录及检测报告，并于合同到期交付与甲方。
5、 乙方保证遵守《服务承诺书》所有条款，如经第三方专业检测机构检测鉴定后系乙方维护不当造成感染事故，由乙方承担相应责任。
6、乙方提供的材料和配件如有质量问题，无条件更换，日常维保工作中更换下来的已达到使用寿命的过滤器由乙方负责回收处理。
7、在维保期内，为甲方更换高效过滤器，并邀请湖北省省内有相应资质的第三  
方进行检测，检测结果应符合国家规范相关标准，检测费用由乙方承担。
8、专人驻守式维保，公司需安排专人在医院驻点服务，工作时间与医院保持一致，节假日值班。

