	序号
	技术要求

	裂隙灯显微镜/1台

	1
	显微镜部分

	1.1
	显微镜类型：平行夹角式立体显微镜（伽利略式平行光路设计）

	1.2
	目镜：≥12.5X

	1.3
	总放大率：6X、10X、16X、25X、40X

	1.4
	视场直径：￠35mm、￠23mm、￠14mm、￠9mm、￠5.5mm

	1.5
	瞳距距离可调：55～72mm

	1.6
	屈光度补偿：＞±5D

	2
	裂隙灯部分

	2.1
	裂隙宽度：0～14mm连续可调

	2.2
	裂隙高度：1～14mm连续可调

	2.3
	光斑直径：￠0.2、￠2、￠3、￠5、￠8、￠10、￠14（mm）或者￠9、￠8、￠5、￠3、￠2、￠0.2（mm）

	2.4
	滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

	2.5
	裂隙旋转角度：0～180°可水平扫描

	2.6
	裂隙前倾角度：5°、10°、15°、20°四档

	2.7
	滤光片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

	2.8
	照明灯泡：LED光源

	2.9
	输入电压：220V/50Hz

	2.10
	固视灯：红色LED

	2.11
	可移动电动升降工作台


