口腔诊所边柜消毒供应中心边柜技术参数

一、产品用于：用于配和治疗使用并可存放器械的边台。
二、技术参数：

1 医疗边台（口腔诊所边柜）
台面采用微晶石等优质材质，表面细致，边缘加厚并做弧形处理，结构坚固致密，能抗强抗冲击，具有防渗透着色性能，表面光滑易清洁，整体厚度≥18mm。

柜体采用双层电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm。主体框架另加承重钢板及内衬结构，采用电阻焊接工艺，使产品具有良好的稳定性并具有一定的强度及耐久性能，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。顶板底持续加压能力，产品应可以达到600KG.1h，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求。
柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。柜体整体喷涂，表面经除油、防锈等表面处理，再静电喷涂优质环氧树脂粉末为防护层。产品涂层硬度、抗冲击能力、耐腐蚀性以及涂层附着力能符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求，并可按照临床需求进行调色。主体框架有承重方钢及内衬结构，框架静态承重≥300Kg。
抽屉采用双层电解镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm。
抽屉与柜体接触面加装防震垫，滑轨采用三节承重轨，使用寿命循环抽拉≥5万次。
抽屉与柜门需加装锁。抽屉单锁、连锁，保密度，弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数≥150种，弹子锁、叶片锁互开率≤1.379%，锁舌伸出长度≥6mm。牢固度、灵活度、外观质量符合QB/T 1621-2015《家具锁》要求。
抽屉采用回吸式设计，轻触即可打开或关闭。
抽屉内置口腔科专用各式搁盘，可取出清洗消毒，采用优于或与ABS 747档次相当的材质。 
柜门采用双层电解镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm，钢板表面静电喷涂工艺处理。
柜门内挡板可调节。
铰链采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启110度，闭合循环寿命≥5万次。
水盆与台面连接处应粘接处理。
水盆采用304不锈钢材质，无接缝，表面光滑，整体厚度≥18mm，边缘加厚并做弧形处理,盆内纳米涂层处理。
水龙头主体加厚铜质，涂层为镀锌涂层，陶瓷阀芯可90度旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥35巴，采用水温可调控?双开关，脚控出水。
电源插座220V、10A多功能十孔插座。
拉手，铝合金材质。
2 吊柜

2.1 主体结构采用双层电解镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm，钢板表面喷塑处理。

2.2 柜门采用双层电解镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm，钢板表面喷塑处理。
2.3 铰链采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启110度，闭合循环寿命≥5万次。

3 移动柜

3.1 主体结构采用双层电解镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm，钢板表面喷塑处理。

3.2 抽屉采用双层电解镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm。

其他 脚轮 万向静音脚轮，其中两前轮带固定功能，承载大于200公斤。

3.3抽屉与柜体接触面加装防震垫，滑轨采用三节承重轨，使用寿命循环抽拉≥5万次。
抽屉与柜门需加装锁。抽屉单锁、连锁，保密度，弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数≥150种，弹子锁、叶片锁互开率≤1.379%，锁舌伸出长度≥6mm。牢固度、灵活度、外观质量符合QB/T 1621-2015《家具锁》要求。
4 衣柜

4.1 主体结构采用双层电解镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm，钢板表面喷塑处理。

      消毒、技工医疗边台（消毒供应中心边柜）
5.1台面采用304不锈钢材质，，能抗强抗冲击，具有防渗透着色性能，表面光滑易清洁，整体厚度≥1.2mm。

5.2主体结构采用优质304不锈钢钢板，钢板厚度≥1.0mm，耐口腔诊室常见化学品腐蚀。（需有证明材料）
5.3主体框架有承重方钢及内衬结构，框架静态承重≥300Kg。
5.4抽屉采用304不锈钢钢板，钢板厚度≥1.0mm。
5.5抽屉与柜体接触面加装防震垫，滑轨采用三节承重轨，使用寿命循环抽拉≥5万次。
5.6抽屉与柜门可加装锁。
5.7抽屉采用回吸式设计，轻触即可打开或关闭。
5.8柜门采用304不锈钢钢板，钢板厚度≥1.0mm，柜门内挡板可调节。
5.9铰链采用金属耐腐蚀阻尼铰链，开启110度，闭合循环寿命≥5万次。
5.10水盆柜中的水盆与台面连接处采用无缝焊接处理。
5.11水盆采用304不锈钢材质，无接缝，表面光滑,整体厚度≥1.8mm，边缘加厚并做弧形处理。（需有证明材料）
5.12水龙头主体加厚铜质，涂层为镀锌涂层，陶瓷阀芯可90度旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥35巴，采用冷热水双开关，脚控出水。

附设计图纸
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