	                 天门市第一人民医院主院区亮化设施维保服务项目

	序号
	名称
	维保项目
	年维护金额（万）
	备注

	1
	亮化类
	门诊楼 
	2
	负责全院亮化灯管，电源，线路正常，发现残缺与不亮及时更换，按市院级要求及时调整亮化开关时间

	
	
	内科楼
	0.3
	

	
	
	外科楼
	0.3
	

	
	
	药剂楼
	0.2
	

	2
	发光字类
	门诊21楼南面天门市第一人民医院字
	0.3
	按时巡查所有发光字是否正常亮，发现不亮或隐患问题及时处理

	
	
	门诊楼西面国家级卒中中心 国家级胸痛中心字
	0.3
	

	
	
	门诊6楼天门市急救中及英文字
	0.1
	

	
	
	门诊一楼玻璃雨棚上门诊楼 1号楼 急诊字
	0.1
	

	
	
	内科楼顶上方红十标
	0.1
	

	
	
	内科楼一楼东面，北面玻璃雨棚上字
	0.1
	

	
	
	
	
	

	
	
	外科楼体西墙面红十字标发光字
	0.1
	

	
	
	外科楼一楼南门及东门玻璃雨棚上
	0.1
	

	
	
	
	
	

	
	
	综合楼北门综合发光字
	0.1
	

	
	
	综合楼南面及北门4号楼发光字
	0.1
	

	
	
	
	
	

	
	
	行政楼电梯旁边与ct室墙面发光字
	0.1
	

	3
	钢结构及字壳刷漆
	门诊21楼南面天门市第一人民医院字及钢结构
	0.45
	发光字字壳高空刷漆，字钢结构件除锈刷漆检查，排除是否有松动，脱落的风险

	
	
	门诊楼西面国家级卒中中心 国家级胸痛中心字及钢结构
	0.45
	

	
	
	内科楼顶上方红十标钢结构
	0.2
	

	
	
	门诊6楼天门市急救中+英文字及钢结构
	0.35
	

	
	
	外科楼体西墙面红十字标发光字及钢结构
	0.2
	

	4
	显示屏
	门诊，内外科楼显示屏(外科楼内大屏改造)
	1.8
	外科楼一楼大厅内屏屏体电源线，信号线老化严重，更换屏体电源，线路，屏体结构，增大屏体内空间利于散热

	5
	
	门诊大厅屏2块
	0.05
	

	
	
	门诊外条屏
	0.05
	

	
	
	门诊5楼多功能会议室条屏
	0.05
	

	
	
	内科楼住院收费窗口屏14块
	0.05
	

	
	
	外科楼外大屏
	0.05
	

	
	
	外科楼一楼大厅屏
	0.05
	

	6
	指示立牌
	门诊警务室（药店前大立牌）
	0.05
	指示牌发光正常，钢结构是否存在隐患，如有及时处理

	
	
	综合楼东门路口指示牌
	0.05
	

	
	
	工商银行前停车指示牌
	0.05
	

	
	
	单元楼北转角处大立牌
	0.05
	

	
	
	中百超市旁大立牌
	0.05
	

	7
	合计
	
	8.3
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