
非接触式眼压计技术参数
1、可测量范围：1 至 60 mmHg

2、眼压测量值： 小于1mmHg：显示为1mmHg

3、平均值：测量值精确至0.1mmHg

*4、 喷气模式： APC40, APC60, 40, 60 

5、视力表固视目标： 绿色

*6、自动矫正眼内压力计算范围：0.1 至 99.9 mmHg
*7、可拆卸式喷气嘴，方便日常维护
8、屏幕：5.7寸彩色LCD显示屏

9、打印机：带自动裁纸机的热敏行式打印机宽度58mm
10、接口接头 ：RS-232C：1个端口（OUT）、USB: 1 个端口、LAN: 1 个端口

