消火栓使用说明和禁止标识张贴招标要求
目前汇侨院区消防栓灭火器二合一玻璃门框数量888个，消防栓灭火器二合一石材门框数量146个，灭火器独立玻璃门框数量110个，以上数量不含未开放区域。每个尺寸报价，以实际粘贴数量结算金额。
消火栓使用说明尺寸：（1）规格一：门诊楼玻璃消防栓上半部分850x550mm、下半部分450x550mm。（2）规格二：其他楼栋玻璃门消防栓上半部分1020x550mm、下半部分510x550mm。（3）规格三：石材门消防栓1500x550mm。（4）规格四：灭火器柜门510x550mm。以上是四个规格每个消防栓、灭火器下面张贴警示贴（以图片为例如）。材质：3M黑胶车贴。

消火栓使用说明张贴，按四个规格报单张不同的价格（包含每个消火栓、灭火器存放处地面的禁止标识），数量以实际统计为准，张贴标准按附件四执行。
招标现场可以提供样品作为参考。
报名条件需具备广告设计或制作的资质。
5、附样版图。
附件一：
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附件二：
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附件三
[image: image3.jpg]



附件四：
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