
[bookmark: _Hlk199857747]大体成像仪技术参数
产品技术参数
1.*有效像素：2400W像素高清拍照，保证拍摄样品的清晰度。
2.*传感器： 22.3×14.9mm 大尺寸CMOS芯片。
3.分辨率：最高支持6000×4000分辨率。
4.变焦控制（放大和缩小）以及拍照：至少支持软件控制变焦和拍照、脚踏开关控制变焦和拍照、语音控制变焦和拍照三种方式，满足不同场景下的变焦控制需求。
5.*光学变倍：变焦范围≥18-150mm，光学变倍倍数≥8.3倍。
6.光源：24W环形LED光源，显色指数≥95，一体化配套，不占空间。
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8.*显示屏：自带7英寸高清ISP屏幕，可不接电脑直接进行样品的预览。
9.曝光控制：支持自动曝光和手动控制曝光两种方式。
10.白平衡：提供氛围优先和白光优先两种白平衡模式
11.软件功能：可以对图像进行测量、标注操作，可以实现图像的景深叠加与数据库管理。
12.*拍摄效果：可以进行样本的无阴影拍摄和消液体反光拍摄，高度还原样本本身的形貌细节。
13.底板：大理石材质底板，尺寸≥510×430×30mm
14.切割板：配置两块尺寸≥460×320mm的切割板，要求耐腐蚀耐磨硬质塑料材质。
15.固定支架：万向支架，可以自由调节高度，可调节高度范围距离底板平面≥45~72cm高度。支架承重范围≥2~9KG。
16.脚踏开关：附带脚踏开关，至少包括控制“放大”“缩小”“拍照”三指令键，使用USB2.0接口。
17.电源：24V 2A
18.数据线：配备一条3米方口数据线，USB3.0接口。



