

                        
熏洗治疗仪参数
1、工作环境：环境温度：5°C～40°C，相对湿度：30%～75%；大气压力：86kPa～106 kPa，使用电源：～220V，50Hz。
2、主机参数
1　 冲洗功能：单次药液使用量：≤600mL，设备单次不间断冲洗时间≥60min，冲洗扬程：出水高度可调且≤30cm。
2　 雾化功能：雾化盒药液容量：≥100ml，最大雾化量：≥2ml/min，冲洗和雾化功能可以同时进行，疗效加倍。
3　 设备功率：设备额定输入功率≤100W，功率小，科室病房墙壁电源即可，治疗场景广泛。
4　 便携性：不需要为产品施工布局上水和下水通道；产品轻便灵活，带有4个带自锁的滚轮，方便移动到任何位置进行使用。
5　 合规性：产品必须符合二类医疗器械相关法律法规要求，具备二类医疗器械注册证、生产许可证等相关证件。
6　 产品配置：磁力泵间接驱动，水电完全分离，一次性冲洗盆和主机为分开式，一次性冲洗盆可以替换使用，患者一人一盆一垫避免交叉感染。
7　 设备形式：采用ABS全塑结构，外观新颖、结构强度大，安全卫生，使用舒适。雾化器箱前置，在熏洗室内使用雾化器较方便。设备为半包围结构，带有靠背，符合人体工程学原理。
8　 设备操作：设备操作简便，无需安装，开箱即用，患者可自行操作，不占用医疗资源和医生、护士工作时间。

3、配置清单
1　 熏洗治疗仪主机	1台	
2　 电源线（2M）	1根
3　 保险丝（F1AL250V）	2根
4　 使用说明书		1份
5　 产品合格证		1份
6　 产品保修卡		1份
7　 雾化器（WH-2000	）1台
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