一次性使用胆道镜主机参数
1、 [bookmark: _GoBack]外形尺寸：外形尺寸≤长400mm；≤宽350mm；≤高150mm。
2、 适用内窥镜：可适配同一厂家多款内窥镜；
3、 使用内窥镜分辨率：支持多种分辨率，16万、64万像素。
4、 输出配置：
两路 DVI 接口输出分辨率分别可达到 1080×1080, 30 帧率/秒；
一路 SDI 接口输出分辨率可达到 1080×1080，30 帧率/秒；
一路 VGA 接口输出分辨率可达到 1080×1080，30 帧率/秒。
5、 亮度调节：
具有调光功能，使所显示图像呈亮度适中，利于观察；
调光方式：电子调光方式，0-100%可调；
6、 边框切换：可切换圆形框、八角形和全景框。
7、 储存：设备具有数据存储和数据导出功能。插入USB存储设备可进行数据导出。
8、 画面放大缩小：可使用“放大/缩小键”对图像缩小和放大。
9、 画面冻结：按下“冻结键”，画面会处于当前显示的画面静止不动，再按一次“冻结 
键”解冻，画面重新恢复动态显示。
10、 拍照、摄像: 具有拍照、摄像功能，可以储存和回放。
11、 画质参数调整: 可自由设定亮度、对比度、色调、饱和度。
12、 记忆功能: 设备具有菜单项参数设置记忆功能，始终记忆最后一次设置的参数和状  
态，重新启动后或插拔内窥镜后保持记忆的参数。

