
护理大屏
1.屏尺寸：≥65 英寸，分辨率：≥3840*2160
2. 触摸参数：红外触摸，4mm 钢化玻璃，响应速度≤10ms，触摸精度
≤±1mm;
3.▲主板：CPU≥4 核，主频≥1.4GHz，内存≥2G，存储≥32G， 
4.操作系统≥Android 12
5. 通信：TCP/IP 协议，全 IP 网络接入，RJ45 接口
6. 网口自适应:10M/100M
7. 摄像头：≥200w 像素
8.床位信息展示：患者床卡信息展示。大屏显示数据通过与医疗系统对接直接获取患者信息，将患者信息进行图形转换后显示在交互白板上，显示的内容包含但不限于床号、患者姓名、年龄、性别、入院号、入院时间、诊断、护理级别等内容，支持将新入院、过敏、危重患者、隔离、导管、是否欠费等重点内容清晰显示，支持手动根据今日入院、护理级别、是否空床筛选查看内容
9患者详细信息查询：为确保患者隐私，点击患者床卡信息，需要登
录验证功能。输入正确的用户名和密码后，可进入查看患者详情页 面，可以查看该患者的电子病历、医嘱（医嘱可根据类型、类别、状态筛选）、护理标识（饮食、跌倒、压疮、脱管、隔离等）功能
10.护理一览显示：支持常规护理小治疗项目的展示，可直观看到科里
患者在院数、隔离、病危、病种等今日入院数等信息。可设置护理项
目分类名称及顺序，动态显示各类护理任务标签，以便医护人员高效
获取信息，显示的内容包含但不限于：基础护理、专科护理项目、换床信息、风险预警、消息推送、联系电话（病区通讯录）、友情提示等内容，其中联系电话和友情提示可以根据科室临床需支持在大屏上进行编辑录入操作
11.护士排班表显示：支持与第三方系统做对接，按照日期和星期显示
本病区的相关护士排班表
12.手术、检查项目查看：支持显示当前病区昨天、今天、明天检查安
排。可根据床号、姓名、检查项目、注意事项、执行时间、状态等条
件快速排序和筛选
13.生命体征：支持显示患者的体温、脉搏、呼吸、收缩、舒张、血氧
等体征信息，支持体温单的显示，数据的来源需来自于体征采集设备
14.健康教育功能：支持宣教内容播放和展示。护士可面向患者、家属
进行统一宣教，也可以进行护士内部宣教培训
15.菜单设置：支持默认首页设置及功能显示模块设置，科室根据临床
需要设置模块是否隐藏
16.模式设置：支持白天/夜间显示模式
17.呼叫信息联动：在任何页面下均能接收所在病区的呼叫信息并进行
弹窗提醒，护士可以手动确认收到呼叫提醒
18.检查项目查看：支持显示当前病区昨天、今天、明天检查安排可根
据床号、姓名、检查项目、注意事项、执行时间、状态等条件快速排
序和筛选
19.▲待办事项排序：支持以可视化组件形式绑定显示护理执行项，并支持前台选中护理执行项列表拖拽调整显示顺序。
20.▲协同工具：健康宣教、护理教学、备忘录、电子白板。数据后台（支持数据可视化配置，将医嘱中科室所需统计护理项目，通过手动化配置，配置显示在大屏医嘱待办事项组件中）
[bookmark: _GoBack]21.▲远程控制：支持远程控制科室大屏主题切换，菜单，自定义页面设置，组件的数据绑定等。
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