
示教室多功能显示屏技术参数
一、整机设计
1.整机屏幕采用65寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
2.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。
3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。
4.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。
5.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于6mm。
6.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
7.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。
8.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
9.整机具备不超过6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。（需提供具有 CNAS 或 CMA 标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
10.整机支持至少5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。
12.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
13.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角120度。
14.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别摄像头覆盖的所有人员，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
二、电脑模块
1.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。
2.搭载Intel 10代或以上酷睿系列 i5或以上 CPU。内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
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