膝关节器械参数 
1、配备蓝宝石镜面，超广角关节镜30°镜子1条，直径4.0mm,工作长度17cm，可以高温高压消毒，并提供相关消毒说明书
2、配备镜鞘，穿刺锥1套，采用一键式快速卡口。
3、配备刨削手柄一条
[bookmark: _GoBack]3.1 配备手柄1条，一把手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头
3.2  手柄可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：500-12,000rpm；扭力: ≥35N·cm
3.3 刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥140种
4、配备膝关节器械
4.1 配备探勾1个
4.2 配备左弯蓝钳1个
4.3 配备右弯蓝钳1个
4.4 配备上翘蓝钳1个
4.5  配备直蓝钳1个

