腕关节镜系统参数 
1、配备蓝宝石镜面，超广角关节镜30°镜子1条，直接2.5mm,工作长度72mm，可以高温高压消毒，并提供相关消毒说明书
2、配备镜鞘，穿刺锥1套，采用一键式快速卡口。
3  配备腕关节镜吊塔一套
[bookmark: _GoBack]3.1 适用于腕关节开放，微创小切口及镜下手术体位支持
3.2  角度调节：轴向180°调节（15°/档）及冠状位140°调节，理想的前臂及腕关节体位固定支持
3.3  张力调节：上臂牵引旋钮支持上下2.25英寸（5.72cm）范围牵引调节，最大支持21Ibs（约9kg拉力）
3.4 上臂支持上下5.4英寸（13.72cm）范围牵引调节
3.5上塔支持上下3英寸（7.62cm）范围调节
3.6 可高温高压灭菌消毒。
3.7简便安装，配件少于7件
3.8 配备指套一个
4 配备腕关节镜器械
4.1 配备小关节鸭嘴直型咬切钳1个
4.2 小关节鸭嘴左45°咬切钳1个
4.3 小关节鸭嘴右45°咬切钳1个
4.4 配备软组织抓取钳1个
4.5 配备小关节探勾1个
4.6 配备小关节骨锉上弯20°1个
4.7 配备小关节杯状刮匙1个

 








3.1 配备手柄1条，可连接医院现有动力主机，一把手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头
3.2  手柄可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：500-12,000rpm；扭力: ≥35N·cm
3.3 刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥140种
4、配备膝关节器械
4.1 配备探勾1个
4.2 配备左弯蓝钳1个
4.3 配备右弯蓝钳1个
4.4 配备上翘蓝钳1个
4.5  配备直蓝钳1个

