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	设备名称
	单位
	
	

	海湾主机
	套
	1
	更换

	烟感
	套
	184
	更换

	消报
	套
	115
	更换

	手报
	套
	46
	更换

	讯响器
	套
	46
	更换

	机械排烟阀
	套
	20
	更换

	线路
	卷
	80
	更换

	KPG管
	米
	240
	更换

	拆除与恢复人工费
	层
	20
	更换

	走线人工费
	人
	60
	更换

	明杆闸阀
	个
	1
	更换

	消防配电柜
	个
	1
	更换

	3模块
	套
	6
	更换

	泵房安装人工费
	项
	
	

	高层消防警报系统并入中心监控室，远程操作，接行政楼主机

	行政楼消防主机更换及参数要求

	JB-QT-GST5000H消防联动主机
	台
	1
	

	GST-LD-SD128H总线制操作盘
	   块
	1
	插盘结构，含128个手动控制，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可指示出该设备的反馈状态；仅适用于JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器，标准柜式4U 结构。含GST-LD-SD128H总线制操作盘总线制操作盘嵌入式软件。

	GST-LD-KZ08H直接控制盘
	块
	1
	柜式插盘结构，设有手动和自动输出控制功能，含8个直接控制，具有外接线路发生短路及断路时的自检报警功能，采用DC24V有源输出和无源触输入方式，须另购ZD-02终端器搭配使用；仅适用于JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器。含GST-LD-KZ08H直接控制盘直接控制盘嵌入式软件。

	GST-LWK5000H-CAN联网接口卡
	块
	1
	JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H的可选配卡，提供了一路光电隔离的标准CAN接口，用于控制器之间的CAN总线联网。2024新国标；

	GST-XG9000S消防应急广播设备
	台
	1
	A5立柜式安装，配接 JB-QG-GST5000、JB- QG -GST9000、JB- QG -GSTN3200，JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H
每台标配应急GST-GBFB-200A/MP3广播控制器1台；含0台功率放大器，可按工程实际需求最多配套15台功率放大器（需要另选），且最多不超过6400W，不含A5标准机柜（需要另选）
该报价单的产品名称与自愿性3C广播系统的名称一致，认证标签贴在GST-GBFB-200A/MP3的广播控制器上

	GST-GF500WA广播功率放大器
	台
	1
	GST-XG9000S配套功率放大器，功率500W，不含柜，可组入各式19英寸标准机柜中。

	TS-GSTN60消防电话
	台
	1
	标准2U柜式结构，工作电压DC24V，每套TS-GSTN60消防电话系统可以带99个TS-GSTN601型消防电话分机，TS-GSTN604型消防电话插孔接口，配套1台TSZ-GSTN60消防电话主机。可配接GST602Pro
该报价单的产品名称与自愿性3C电话系统的名称一致，认证标签贴在TSZ-GSTN60的电话控制器上。

	JB-QT-GST5000H回路板
	块
	3
	每块回路板容量为242点
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