	序号
	救护车技术参数要求

	1
	整车基本要求

	2
	工作条件

	3
	车辆应适应全国各种自然条件，适应户外长时期作业需求

	4
	车辆应适应气温-35℃到50℃之间（自然环境）

	5
	车辆应满足相对湿度≤80%环境下工作

	6
	总体要求（供应商应根据磋商文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑产品的适用性，选择最佳性能的产品。）

	7
	投标人所投车辆是国家工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告目录》内的车辆。（提供相应证明材料）

	8
	为了保证售后服务质量，供应商应提供车辆底盘制造商针对本项目出具的底盘车辆销售服务证明，承诺对车辆底盘提供完善的售后服务。

	9
	车辆技术要求

	
	基本参数

	
	产品名称
	监护型救护车

	
	整车
外形尺寸
	5500mm≥长≥5000mm，2100mm≥宽≥1900mm，2700mm≥高≥2500mm

	
	轴距
	≥3300mm

	
	最高时速
	≥120km/h

	
	驱动方式
	前置前驱

	
	整备质量
	≥2500kg

	
	总质量
	≥3300kg

	
	发动机

	
	排量（ml）
	排量≥2000ml

	
	发动机功率
	170Kw≥功率≥100Kw

	
	最大扭矩
	400N.m≥扭矩≥300N.m

	
	燃油
	汽油

	
	排放标准
	国VI

	
	变速箱
	自动


车辆改装配置：

	序号
	参数配置
	数量
	单位
	详细描述

	外观

	1
	车身腰部贴红色反光彩条
	1
	套
	急救标识采用反光膜材质，颜色鲜艳，醒目，有效警示.

	2
	医疗舱两侧贴深色太阳膜
	1
	套
	充分保护病人隐私

	警灯警报装置

	1
	车顶安装长条警灯
	1
	套
	灯罩采用聚碳酸酯材料，节能环保，具有良好的抗冲击性、抗潜变性，耐高温、韧性好、透明度适宜。

	2
	车身左右两侧及后方安装LED蓝色爆闪灯
	6
	只
	外观新颖，警示效果强。

	3
	车外扩音器，内置于100W警报器
	1
	套
	采用优质芯片，数字锁相环技术，数码压扩技术品质极佳；灵敏度高，防啸叫，音质清晰；石英振荡线路，频率稳定，抗干扰强。

	4
	驾驶室安装警报、警灯控制按扭
	1
	套
	方便驾驶员操作使用，经久耐用。

	5
	警报控制手柄安装在驾驶室内
	1
	套
	便于操作使用。

	医疗舱内配置

	1
	医疗舱和驾驶室之间安装整体式隔断总成，保证医疗舱的密闭性。
	1
	套
	隔断将整个车厢分为两个前后独立的区域，隔断上带铝合金推拉窗，窗户透明，便于前后观察交流。

	2
	医疗舱两边的墙壁、门及所有内饰采用高分子环保复合材料。
	1
	套
	方便清洗，具有易清洗，高强度，耐酸碱，耐腐蚀等特点，所有材料、粘接剂符合环保要求。

	3
	医疗舱内所有橱柜系统均采用新型环保材质。
	1
	套
	所有柜门按要求带安全锁止装置，安全实用，防止车辆行进中柜门自行打开，物品掉落。

	4
	医疗舱左侧安装齐窗户的多功能医疗器械柜、吊柜及后尾部立柜，可容纳2个10升氧气瓶，带氧气减压器，氧气管等
	1
	组
	柜体上部为医生操作平台，可固定医疗器械，方便医务人员操作使用。

	5
	氧气终端和呼入器（预留一个呼吸机接口）
	3
	套
	符合国家标准，保证使用安全。

	6
	医疗舱右侧前安装一个单人座椅后长条座椅，加一个上车扶手。
	1
	套
	带舒适靠背、座垫、安全带及上车扶手，座椅的设计符合人体工程力学原理，方便医护人员及病患家属乘坐。座椅下方为储物柜，可存储、放置物品。

	7
	立柱及三层设备架
	1
	套
	固定医疗器械，方便医务人员操作使用

	8
	医疗专用地板  
	1
	套
	具有易冲洗，耐酸碱，防火，防滑，防静电，防潮等特点。

	9
	对讲系统
	1
	套
	前后双控，方便车内人员交流。

	10
	顶安全扶手杠
	2
	套
	黄色喷塑，便于车辆行进中车载人员握扶，确保人员安全。

	11
	轨道式输液挂钩
	2
	套
	每个挂钩可承受10kg重量，能够容纳2袋液体，方便医护人员为病人输液。

	12
	紫外线消毒灯
	1
	只
	功率：18W，可杀菌。

	13
	2kg灭火器
	1
	套
	带固定支架，防止行车过程中灭火器脱落。

	14
	脚踏式不锈钢医用垃圾桶
	1
	套
	清洗方便，减少细菌传播。

	15
	自动上车担架
	1
	副
	

	16
	不锈钢轨道及挡板  
	1
	套
	辅助担架上车

	17
	医疗舱周边包覆
	1
	套
	安全保护，防碰撞

	中央电源分配系统

	1
	1000W车载智能逆变电源系统
	1
	套
	提供220V供电，24小时不间断电源，满足车内用电需求。

	2
	电源插座
	4
	只
	220V

	3
	电源插座
	2
	只
	12V

	4
	后空调，后暖风机系统
	1
	套
	独立控制

	空调及照明系统

	1
	驾驶室安装空调
	1
	套
	独立控制

	2
	医疗舱安装空调
	1
	套
	独立控制

	3
	电动排风系统
	1
	套
	具有吸气、排气双功能。

	4
	LED照明灯
	4
	只
	提供足够的亮度，确保医务人员的工作需求。

	5
	LED后照明灯
	1
	只
	适用于夜间照明。

	辅助设施

	1
	倒车雷达
	4
	个
	在车后保险杠安装4个雷达探头

	2
	行车记录仪
	1
	个
	行车监控，高清记录，视频自动循环覆盖，带256G内存卡

	3
	尾门踏板
	1
	个
	辅助病人上下车

	4
	紧急锤
	1
	把
	中隔墙后方安装紧急锤

	5
	侧拉门推拉窗
	1
	扇
	侧拉门加装平贴式推拉窗，便于医疗舱通风
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