压缩空气动力系统技术参数
	设备名称
	数量
	参数

	螺杆式空压机
	1
	排气压力 0.8MPa

	不锈钢贮气罐
	2
	1m3

	冷冻式干燥机
	1
	工作压力 1.0MPa  处理风量 6.5m3/min 露点3-10°

	吸附式干燥机
	1
	工作压力 1.0MPa   处理风量 6.5m3/min

	安装
	不锈钢管接入三楼主管道(15m左右)，二楼到一楼PVC（10m左右）管道，设备棚（彩瓦棚）
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