护理大屏采购技术参数
功能要求：
1. 系统需支持展示病区在院患者一览表，支持按护理级别、危重、手术等条件过滤查询。
2. 系统需支持自动统计显示病区动态数据，包括在院病人、入出转病人、特一级护理病人、危重病人、手术病人等。
3. 系统需支持根据医嘱执行情况，自动统计显示待办事项，支持查看待办事项明细，包括口服发药、医嘱执行、检验执行、护理执行、输血执行等。
4. 系统需支持展示病区患者的检查安排信息，包括患者基本信息、检查项目、检查部位、检查科室、申请时间、申请医生、预约检查时间；展示手术安排信息，包括患者基本信息、手术名称、麻醉方式、预约手术时间、手术医生、手术间、手术台。
5. 系统需支持展示本周护士排班信息，支持手动填写班次。
6. 系统需支持在线、本地宣教视频的查看。
7. 系统需支持ISBAR交班模式展示交班记录，支持患者详细信息查看。
8. 系统需支持病区制度文件的统一电子化归档，支持在线查看、阅览、学习。
9. 系统需支持病区物品借用登记和物品过期提醒。
10. 系统需支持将医嘱中科室所需统计但绑定字段描述不清的护理项目，通过数据可视化与新创建医嘱名方式操作，进行数据过滤后在大屏显示。
11. 系统需支持将所需统计表格数据，通过可视化方式绑定关联，显示子项进行统计。
12、系统设置模块需具备完善的界面配置与个性化设置能力：
1）模块设置：支持根据临床实际需求进行展示界面模块化配置，可自定义模块布局、位置、大小调节功能，确保界面展示符合临床操作习惯；
2）主题设置：提供多样化主题风格选择，至少包含纯色版、标准版、深色科技版等风格；
3）显示设置：具备菜单轮播设置功能，支持单病区与多病区轮播模式切换配置，同时需包含夜间模式设置选项，适应日间、夜间不同使用环境；
4）菜单设置：提供系统默认菜单，支持菜单显示顺序自定义调整，且具备多首页设置功能，可根据临床科室需求配置不同首页展示内容；
5）组件库：系统需提供自带预设组件，且支持自定义显示样式；
6）可视化编辑：系统需支持每个菜单均具备创建多个空白画布的能力，用于可视化组件的编辑工作。同时，为提升临床使用效率，系统必须具备默认画布设置功能。用户可根据实际使用习惯，指定某一创建的画布作为默认打开界面，在进入对应菜单时，系统能够自动快速调取该默认画布，减少不必要的操作步骤。
7）菜单自定义：系统需支持新增自定义菜单操作，也可允许用户自行上传符合规格的图标文件。自定义菜单创建完成后，应能够便捷地与已完成可视化组件配置的页面进行绑定。绑定成功后，用户点击该自定义菜单，系统需直接显示与之绑定的配置页面，无需进行额外的页面跳转确认等操作，确保临床操作流程的简洁流畅。
硬件要求：
1、        屏尺寸：≥65 英寸，4K超高清，分辨率：≥3840*2160
2、        触摸参数：红外触摸，AG防眩光4MM钢化玻璃，莫氏7级硬度;响应速度≤10ms，前拆式高精度红外触摸，支持20点触控;
3、        主板：CUP≥8核，内存≥8G，存储≥128G 
4、        操作系统：Android 
5、        通信：TCP/IP 协议，全 IP 网络接入，RJ45 接口，网口自适应:10M/100M
6、        摄像头：≥4800w 像素:广角≥105°
7、        内置8阵列高解析度表克风;有效拾音范围10米:
8、        整机功率≤190W，待机功率≤0.5W:喇叭10W*2:数据接口USB3.0，HDMI-in，TYPE-C:。
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