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1、屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
2、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸认证效果不受影响；
 3、基础认证：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号和加密内容、身份证卡序列号）、密码认证方式
 4、扩展认证：可外接身份证尾插实现认证比对；可外接指纹尾插实现指纹识别；可外接二维码尾插实现更灵敏的二维码认证；支持单人多种方式组合认证
 5、识别性能：采用深度学习算法，支持单人或多人认证（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸认证速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%；人脸认证距离＞2m;
 6、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；提醒戴口罩模式：未戴口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制戴口罩模式：未戴口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩；
 7、可视对讲：支持和海康互联APP、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
 8、视频预览：支持管理中心远程视频预览，内置4G流量卡，10年内可免费使用。
 9、认证界面可配：认证主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
 10、认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示
 11、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名
 12、信息发布：一个图片节目和一个欢迎词节目分时段播放；图片节目支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）；欢迎词节目支持上传背景图，支持设置欢迎词
 13、主题模式：支持认证模式和广告模式的主题模式；  认证模式：认证界面显示预览画面，认证时显示认证人员的姓名、工号、人脸图片等信息；  广告模式：支持图片节目播放，且支持配置人脸认证失败时是否显示预览画面；
 14、外接安全模块：支持通过经销私有RS485接入门控安全模块，可防止主机被恶意破坏时门锁被打开；
 15、外接读卡器：支持通过韦根（W26/W34/W27/W35）接口外接1个读卡器；
16、读卡器模式：支持经销私有RS485或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
17、计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
18、存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录）
19、多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
20、非授权人员核验：支持4200下发非授权人员信息，实现本地非授权人员核验，上报非授权人员认证事件；
13、报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警、非授权人员报警等；
14、事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传;
15、平台管理：支持接入4200进行局域网集中管理，支持接入海康互联、海康云眸平台进行管理，实现云门禁、云访客、云对讲、远程开门等功能
16、开放对接：设备支持萤石协议/ISAPI/ISUP5.0三种协议对接，实现门禁访客等业务（4G终流型号仅支持互联使用，不支持对接取流）
 





软件功能：
设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；支持手机及PC端Web操作，可进行人员管理、认证配置。4G版本不支持本地考勤。 4G版本可支持云端统一管理。可远程管理互联网上的人脸门禁设备。

磁力锁参数：安全类型：断电自动开锁
锁体尺寸：长205x宽35x厚40(mm)
短板尺寸：长90x宽25x厚2(mm)
锁芯尺寸：16mm凸出长度x16mm直径
工作电压：12VDC+10%范围
启动电流：900mA(启动瞬间)
工作电流：100mA(完全上锁)
锁芯强度：不锈钢抛光处理，承受800kg压力
选用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
锁体表面温度：低温
门缝磁感距离：8mm
使用环境温度：-10～+25℃(14~131F)
使用环境湿度：0～90%相对湿度
电锁耐用设计：专业电磁材料设计，50万次耐用度
面板材料设计：高强铝合金，日本碎纹处理
安全类型：断电自动开锁、超低功耗、超低工作












天门市第一人民医院
职工单元楼人脸识别门禁系统采购需求数量

	序号
	单元楼栋名
	采购名称
	采购数量
	单位

	1
	#1栋/大单元楼
	人脸识别门禁系统
	7
	套

	2
	#2栋/康复楼
	人脸识别门禁系统
	5
	套

	3
	#3栋/东一单元楼
	人脸识别门禁系统
	3
	套

	4
	#5栋/东二单元楼
	人脸识别门禁系统
	3
	套

	5
	#6栋/东三单元楼
	人脸识别门禁系统
	3
	套

	6
	#8栋/高知楼
	人脸识别门禁系统
	2
	套

	7
	#9栋/梦幻楼
	人脸识别门禁系统
	2
	套

	8
	#10栋/安居一号楼
	人脸识别门禁系统
	2
	套

	9
	#11栋/安居二号楼
	人脸识别门禁系统
	2
	套

	10
	#12栋/安居三号楼
	人脸识别门禁系统
	2
	套

	11
	#13栋/安居四号楼
	人脸识别门禁系统
	2
	套

	12
	#16栋/安居五号楼
	人脸识别门禁系统
	2
	套

	13
	#18栋/安居六号楼
	人脸识别门禁系统
	2
	套

	14
	#19栋/高层住宅楼
	人脸识别门禁系统（已安装）
	1
	套

	共计：
	
	38
	套



