病案移动密集架参数要求
	产品名称
	规格
	参数
	数量

	病案移动
密集架
	全规
	每列3-4组
每组柜体规格为：
总长：3400-3600毫米

宽：600-630毫米
高：2000-2300毫米

(内空220毫米/层X9层)
用材为冷扎钢板，钢板底架、立柱、层板、挂板、门、侧、顶板按国家标准
轨道为嵌入式，且为加厚轨道，使用优质轴承，所有柜体静音运行
架底防潮
柜体使用优质油漆，确保不掉漆、不生锈

	约34-38列，具体数量根据仓库大小而定


