新生儿CPAP持续气道正压通气

通气模式：NCPAP，HFNC。空氧混合仪为高压高流量，空气压缩机为高流量空压机(流量完全满足10L/Min)，具备CPAP功能和经鼻高流量氧疗HFNC功能。

新生儿无创呼吸机(双水平)

通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。所有通气模式下均具有快氧通气功能。具备气道压力泄露自动补偿功能。

新生儿便携式转运暖箱

婴儿推车、支架、氧气瓶或婴儿推车、医用空气压缩机、空氧混合器、支架、氧气瓶、UP使用时间(UPS)：＞60min。
