椎间孔镜

使用范围：用于脊柱微创内窥，通过生理孔道或手术诱导产生的孔道进入患者内部，使其可视；

工作长度≥180mm
外径≥6.0mm
视向角≥30°
具备多通道硬性光学内窥镜
具备两个带旋塞的灌洗通道
具备防刮擦的蓝宝石玻璃镜头
标准的光源/摄像接口，高放大率，色彩真实，高压灭菌。
