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	序号
	内容

	控制器

	
	*可以清除宫腔内的组织，包括粘膜下肌瘤与子宫内膜息肉。

	组织切除器

	
	*刀片高速旋转运动（顺时针＞6000转/分钟）的同时往复运动（2次/秒）

	
	组织切除装置外部管路外径≤4毫米

	宫腔镜

	
	一体式宫腔镜设计

	
	*宫腔镜外管直径≤7.25mm，

	
	视  向  角：0°

	手术器械

	
	包括配套抓钳，剪刀，异物钳



                            配置单
	序号
	产品中文名
	数量

	1
	组织切除系统控制器
	1

	2
	脚踏开关
	1

	3
	电源线
	1

	4
	宫腔镜
	1

	5
	专用可拆卸流出通道
	1

	6
	宫腔镜光导纤维适配器
	1

	7
	密封帽
	1

	8
	手术器械
	

	
	抓钳
	1

	
	剪刀
	1

	
	异物钳
	1

	9
	设备台车
	1


 
