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	设备名称
	型 号
	数量
	备注

	1
	5.5KW风机（国产）
	5.5KW
	1台
	

	2
	7.5KW风机（国产）
	7.5KW
	1台
	

	3
	风机（进口）
	5.5KW
	2台
	

	4
	工作站
	C160型
	70个
	

	5
	三向换向器
	ST160C-3D1B
	11个
	

	6
	三向阀
	ST160C-3V0A
	3个
	

	7
	配电柜
	CCS 160系列
	3个
	



维保服务内容：
1、 因计算机硬件故障带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。
2、 因计算机中的操作系统的问题带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。
3、 因计算机感染病毒带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。
4、 随时向甲方提供乙方最新的物流软件版本（包括中心计算机、工作站、换向器、三向阀、电源控制器）。
5、 每个月电话回访一次，每一个季度对整个物流系统进行全面检查，包含工作站、换向器旋转精度的工作情况，传输瓶磨损情况，并及时做必要的调整，对于较为严重的问题向医院提出解决方案并负责解决。
6、 根据甲方的要求，对甲方新招聘的医护人员进行物流操作的培训。
7、 乙方的维护工程师处理物流运行过程中出现的疑难问题（白天12小时内到达）。
8、 乙方工程师在医院服务时，应自觉遵守甲方管理制度，爱护甲方设备。提出解决方案，征得甲方工作人员同意后，再进行解决。
9、 每个季度向医院领导上交物流运行报告。
10、 物流系统维护所需的备件替代说明：
除了下列情况之外，乙方将免费提供备件维修：
1）、人为故意损坏或违章操作；
2）、医院漏水、着火而造成物流设备损坏；
3）、甲方服务范围外的其它设备出现故障而导致的物流设备损坏；
4）、进户电源超过了380VAC+10%；
5）、不可抗拒力造成的物流设备损坏；
11、 维护期内，乙方将免费提供物流系统的全部备件。
 12、乙方公开维修电话，直接接受甲方报修、报检电话。
 13、所需采购配件按照销售价格向甲方及时提供。
 
