超高清电子鼻咽喉镜技术参数
	1
	电子鼻咽喉镜

	1.1
	高清电子鼻咽喉镜 ，分辨率1920X1080P

	1.2
	弯曲角度，上130°，下130°

	1.3
	视野85°,景深：2-100mm

	1.4
	插入管外径≤3.9mm，成人及儿童皆适用

	1.5
	内置麦克风，可用于喉镜检查或录制检查中的病人嗓音

	1.6
	[bookmark: _GoBack]枪式手柄，带功能按钮，可左右手交替操作，符合人体工程学原理

	1.7
	内置LED光源，使用寿命大于10000小时

	2
	要求可以兼容本院高清电子鼻咽喉镜摄像系统。

	3
	整机保修一年，终身负责维修




