鼻内窥镜技术参数

1、鼻内窥镜
1.1、直径4.0mm；
1.2、视角0°、70°；
1.3、长度≥175mm；
*1.4、大图像，图幅在f：22mm的情况下，需实现34mm焦距的图幅大小；
*1.5、广角，视野≥90度；
1.6、高精度、高质量的透镜 ，景深大，色彩逼真；
1.7、可高温高压消毒： 134°C / 237°F
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