空气波治疗仪
1．  一键式操作，节省护士工作量。
2． 可悬挂床头、体积小巧，方便护士携带转移。
3． [bookmark: _GoBack]可单独应用足套或分节套筒。
4． 梯度压力设计，防止静脉逆流，保护静脉瓣膜不受损伤，有效增加静脉
血回流量。
5． 连续加压，有效促使下肢血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的
水平。
6． 充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。
7． 治疗时间0～30分钟可调，便于执行医保收费标准。

