[bookmark: _Hlk38398051]一、投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、本项目的特定资格要求：投标人具备《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
二、建设需求
[bookmark: _GoBack]根据招标人采购需求，需建设三个市内院区的互连链路，实现市一医主院区与竟陵院区、汇侨院区互连。具体要求如下：
（1） 包一：采购裸光纤专线为四条，由天门市第一人民医院汇侨院区、天门市第一人民医院竟陵院区各通过两条裸光纤链路连接至天门市第一人民医院主院区。
1. 投标单位所投线路主线与备线必须通过不同方向路由进行部署建设。以不同方向路由进入天门市第一人民医院主院区接入互联设备。
2. 每条单条裸光纤线路需提供不少于8芯及以上进行连接。
3. 投标单位提供线路采用光纤直驱方式部署，不得设置带宽限制及流量控制。要求投标人所提供线路中转传输设备必须全部为不带电设备。
4. 投标单位在线路建设完成后提供至少一年的线路维护服务，后期每条链路服务服务费价格需要在投标文件上体现。
5. 投标人所投线路故障，需组建团队指定专人进行售后服务，线路故障要求10分钟响应，12小时内解决故障问题恢复使用。
（2） 包二：采购裸光纤专线为两条，由天门市第一人民医院汇侨院区、天门市第一人民医院竟陵院区各通过一条裸光纤链路连接至天门市第一人民医院主院区。
1. 投标单位所投线路必须通过不同方向路由进行部署建设。以不同方向路由进入天门市第一人民医院主院区接入互联设备。
2. 每条单条裸光纤线路需提供不少于8芯及以上进行连接。
3. 投标单位提供线路采用光纤直驱方式部署，不得设置带宽限制及流量控制。要求投标人所提供线路中转传输设备必须全部为不带电设备。
4. 投标单位在线路建设完成后提供至少两年的线路维护服务，后期每条链路服务服务费价格需要在投标文件上体现。
5. 投标人所投线路故障，需组建团队指定专人进行售后服务，线路故障要求10分钟响应，12小时内解决故障问题恢复使用。
三、其他事项
为了考虑业主方链路冗余，排序名第一的为包一中标方，排序名第二的为包二中标方。
