天门市第一人民医院发电机维保采购需求

项目名称：天门市第一人民医院发电机维护保养服务
项目预算：12万元
设备基本情况：
	门诊楼发电机
	数量/台
	型号
	容量
	厂家
	生产日期
	4台
共4765KVA

	
	1
	THLP1300SM
	1550KVA
	江西泰豪技术有限公司
	2018.4
	

	内科楼发电机
	数量
	型号
	容量
	厂家
	生产日期
	

	
	1
	P1100E1
	1100KVA
	英国威尔信
	2008.9
	

	外科楼发电机
	数量
	型号
	容量
	厂家
	生产日期
	

	
	1
	P2000E
	2000KVA
	英国威尔信
	2012.12
	

	高层住宅发电机
	数量
	型号
	容量
	厂家
	生产日期
	

	
	1
	P165-1
	165KVA
	英国威尔信
	2011.12
	



一、目的
本次采购项目是为了确保医院发电机的正常运行，提供发电机维护保养服。

二、服务范围
1. 对医院四台发电机组（型号1、型号2、型号3、型号4）进行季度性巡检和常规保养，包括但不限于检查机器本体、各部位的连接、润滑、温度、振动等情况，对有松动、磨损、泄露的部位和部件进行检修和更换，确保发电机正常运行。
2. 对发电机组出现故障时，能够及时响应，进行抢修。
3. 特殊情况下，如遇医院电力施工或其它原因停电时间较长，院方提前通知公司派遣工程师驻场，对发电机组进行现场运行维护。
[bookmark: _GoBack]4. 发电机组相关配件和附件的更换维护。（含控制屏及附件、仪表、接线端子、各种传感器、各种压力开关、各种连接管件、水套加热器、充电模快、启动蓄电池、启动模快、启动马达、自动调速器、柴油泵、机油泵、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、润滑油、冷却液、喷油嘴组件、管道阀门、冷却风机、风扇皮带、冷却水箱、冷却塔水泵、节温器、机房进排风系统、排烟消声器、膨胀波纹管、机组自带油箱、循环水泵等）。
注：当柴油发动机和发电机（电球）出现维修或更换时，费用另行据实结算。
5.根据保养手册，对发电机的油液、滤芯进行更换。

