天门市第一人民医院竟陵院区电力增容采购需求

	项目名称
	竟陵院区电力增容采购项目

	项目概况
	天门市第一人民医院竟陵院区电力增容：
1、配电室部分：新增S13-M-500/10油浸式变压器1台，新增HXGN15-12高压进线柜1台，新增 HXGN15-12高压出线柜2台，新增GGD低压进线柜1台（带双头刀闸），新增GGD电容柜1台，新增GGD出线柜1台；
2、低压电缆部分：新增低压电力电缆（铜芯）1根，规格型号：ZC-YJV22-1KV-4X300，线路由竟陵院区配电室变引出至公卫楼一楼配电间，线路总长约240米；敷设方式：地埋拖拉管，管径：160MPP,管长约230米。

	采购安装范围
	1、高低压设备及电力电缆设计、采购安装调试、通电验收、技术交底、操作培训；
2、拖拉管2端土建开挖及回填，路面恢复由施工单位负责；
3、涉及配电室土建改造部分由院方负责；
4、电力电缆按实际敷设长度结算。

	质量标准
	达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准，通过并具备送电条件。

	工期
	45个自然日

	质保期
	2年

	故障响应速度
	2小时内到达现场




采购货物清单
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量

	1
	变压器
	S13-M-500/10油浸式变压器
	1台

	2
	高压进线柜
	HXGN15-12
	1台

	3
	高压出线柜
	HXGN15-12
	2台

	4
	低压进线柜
	GGD（带双头刀闸）
	1台

	5
	电容补偿柜
	GGD
	1台

	6
	低压出线柜
	GGD
	1台

	7
	电力电缆
	ZC-YJV22-1KV-4X300
	估240米

	8
	保护套管
	MPP电力电缆保护管，外径160mm*壁厚12.5mm。 
	估230米
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