电刀参数
一、技术参数
1	适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血
2.单极切割模式≥二种：纯切，混切
3.单极凝血模式.电凝，电灼
二、配置要求
[bookmark: _GoBack]1	主机1 台
2	每套包含：说明书、维护、操作卡等
3	单极脚踏开关（双踏板脚踏开关）1只
4	双极脚踏开关1只
