
竟陵院区医用瓶装氧

[bookmark: _GoBack]一、产品名称:医用瓶装氧
数量:预计7000瓶
1、质量要求:供应的瓶装氧气必须符合现行《中国药典》2020年版二部（氧含量）规定的氧质量标准，保证医用氧的纯度≥99.5%，并符合其他医用要求。瓶装氧压力13Mpa±0.5,每瓶体积40升，供应商提供60个符合国家关于高压容器的制造、使用标准和劳动部颁发的《气瓶安全监察规定》、经技术部门检测、质量合格的瓶装氧气周转瓶供医院周转。
2、供应要求：供应商2小时即时响应，保障医院供氧需求，如不即时造成的一切后果，由供应商承担赔偿责任。
3、其他要求:供应商负责承担供气设备的维修、保养、年检等相关责任及费用，需按照国家危险化学品管理相关政策，履行运输、存储、运行等相关安全义务。供应商应做好销售质量跟踪及销售记录，一经发现有质量缺陷应及时通知采购人，并采取相应的措施防止危害后果的发生。在医用氧运输、灌注等过程中，供应商及其工作人员造成采购单位人员及设备损害，或造成第三方人员及设备损害，由供应商承担赔偿责任。
二、供应商的资格要求
本项目的特定资格要求:
1、具有有效的《危险化学品经营许可证》。
2、具有有效的《安全生产许可证》。
3、具有有效的《药品生产企业许可证》，生产范围须包括医用氧。如投标人为代理商或经销商，还须具有有效的《药品经营许可证》。GMP证书编号、药品注册批准文号。
4、投标人或其委托运营方具有有效的《道路运输经营许可证》(危险货物运输)(如委托运营，须提供投标人与委托运营方的委托合同)。
5、具有有效的《气瓶充装许可证》、《移动式压力容器充装许可证》。
6、所投产品具有有效的《药品注册批件》或《药品再注册批件》。

