开水器招标采购参数
1、 容量90L，电压：380V，电功率：9000W—12KW
2、 节能型产品（带净化过滤器）

3、 出水口2个，按键式出水龙头，带童锁功能
4、 落地式，带防溅围挡
5、 箱体不锈钢原色，304食品级不锈钢
6、 整机保修时间：3年（含配件材料）
7、 步进式开水器

8、 其他功能：触屏设置、定时开关机、防干烧、水开提醒等。
9、 出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范要求》

