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	药品追溯码精细化管理系统
	▲1.药品入库追溯码采集功能：可在药品库房实现药品入库环节追溯码扫码采集，支持整箱药品采集追溯码大码、拼箱药品采集追溯码中码、小码，且大码、中码可解析成小码。（提供解决方案及系统截图）
2.药库退药功能：支持药库退药时记录退药的追溯码信息，实现整箱药品、中包装药品、单盒药品的扫码退药追溯。
3.药品供应链管理功能：依托于医院现有网络、HIS基础业务和院内库存管理，与供应商、政府采购平台、电子条码追溯平台等进行对接，实现药品物流各个流程的互联互通。
4.订单推送管理功能：支持对药房科室消耗算出每天的消耗量生成订单，将订单信息及时推送给供应商。并全程追踪订单物流。订单管理主要包括药品库存管理，上传订单，订单追踪。
5.订单提醒管理功能：对新订单通过微信、平台消息等方式实时提醒给供应商业务专员，供应商在线接收查询订单，在线发货，记录发票、价格、批号、有效期等基本信息。
6.采购计划上传功能：支持针对库房汇总各个临床科室和药房的库存请求，汇总做成采购计划，保证库房的库存能够满足药房一个使用周期的使用。上传订单采用手动录入订单或者excel导入订单，上传到平台，平台通知给供应商。
7.订单确认功能：支持供应商对订单进行确认操作。当医院发起新订单时，供应商可通过该功能对订单进行确认，以明确告知医院其已成功接收该订单信息。
8.订单信息录入功能：支持供应商录入发票，发票日期，批号，效期，发货数量，随行单号，预计送达日期，批准文号，生产日期，质量情况。录完信息后发货。
▲9.供应商数据对接功能：支持供应商ERP系统药品出库配送数据的信息化对接，对接数据包括但不限于药品编码、药品名称、批号、效期、配送数量等，实现业务数据的自动对接，无手工录入操作，提高数据对接效率，减少数据差错。（提供解决方案及系统截图）
10.药品扫码入库功能：接收到供应商配送的药品，支持扫描配送单、发票、封箱码等方式验货，提取清单药品数据传输到医院HIS中，实现药品的验收入库。
11.价格变更提醒功能：入库时如药品价格有变更，有突出显示，并有相关统计查询功能，方便药师核对价格。
12.药房扫码验货功能：支持药房使用手持终端扫码验货，导引显示入库药品详细信息，并支持语音播放，辅助药师对比、核对药品验货，减少错误。
13.发票核对功能：验收时扫描发票，确保货票同行；入库时通过扫描发票二维码入库，确保货票一致。
14.效期批号提醒功能：验收时可对近、中、远的药品效期分不同颜色提醒。
15.人脸识别功能：关键业务，如提交验收结果时，支持通过人脸识别双重验证，确保业务安全。
16.医保追溯码采集及上传功能：系统可实现各环节药品追溯码数据的采集、存储，并汇总至HIS系统统一上传至医保平台。
17.发药窗口追溯码采集功能：可在发药窗口实现高速批量采集药品追溯码，支持同时采集≥30盒药品追溯码，且不限定药品品种。
18.发药系统联动功能：与现有发药系统联动，识别患者身份，即可自动弹出药品追溯码采集界面，采集成功自动消失。
19.无键鼠追溯码采集功能：在门诊、急诊发药窗口完成药品追溯码采集全流程，无需药师通过键鼠在采集设备或系统中进行任何手动操作。
▲20.发药核对功能：采集药品追溯码同时完成处方比对，如发现有品类、数量差异及时预警，拦截差错。(提供解决方案、软件截图)
▲21.药品标识码绑定功能：支持同一药品绑定多个药品标识码。(提供解决方案、软件截图)
▲22.药品标识码自动同步功能：系统包含包含多码映射数据库，支持标识码自动对码，应对药品新增或现有药品标识码变更等情况。(提供解决方案、数据库截图)
▲23.药品退药追溯码采集功能：支持药房退药处方的药品追溯码采集，并判断是否与发药处方的追溯码一致。(提供解决方案、软件截图)
24.拆零药品追溯码采集功能：支持调剂人员通过PDA采集拆零药品追溯码，药师根据PDA引导提示拣选需采集追溯码的拆零药品，并通过PDA扫描药盒外包装追溯码条码完成拆零药品追溯码采集。(提供解决方案及软件截图）
25.拆零药品追溯码采集任务管理功能：支持多种任务分配模式，包括但不限于扫处方二维码或条码领取任务模式，任务抢单模式，固定窗口分配任务模式。
▲26.药品调剂引导功能：手持PDA显示调剂引导信息，包括需调剂和采集的药品名称、厂家、规格、数量等信息。(提供解决方案及软件截图）
27.拆零药品追溯码核对功能：支持在通过手持PDA进行拆零药品追溯码扫码采集同时完成核对提醒，如发现有品类差异及时预警，拦截差错。
28.拆零药品追溯码超量采集提醒功能：当药品追溯码被采集数量超过该药品包装最大包装规格数量时进行提示，拦截差错。
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	工业读码器
	1.工业读码器具备 IP67 等级防护。
2.工业读码器的安装无需特殊光源支持，无需对药房进行额外改造。
3.工业读码器具备偏光镜功能：通过偏光镜技术减少环境光线的干扰，有效识别药品追溯码条码，提高条码识别的准确性和稳定性。
▲4.结构：具有多重折叠支架，可任意调剂垂直高度、水平位置及角度，根据场景提供药师最佳的核对区域。（提供实物照片证明材料）
5.分辨率：≥3072*2048。
6.最大处理帧率 ≥30fps。
7.最大读取速度 ≥90 个码/秒。
8.温度：工作温度 0 ~ 50℃, 湿度：20% ~ 95%RH 无冷凝。
9.支持条码类别:一维码：Code 39，Code 93，Code 128等。二维码：QR，DM 等。
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	手持PDA
	1.扫码识别：手持PDA支持主流一维码、二维码快速扫描识别。
2.处理器：CPU≥2.0GHz主频，8核处理器
3.内存：内存≥4GB RAM，64GB ROM,
4.显示屏：显示屏≥5.5英寸
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