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一、项目概况：
本次采购的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求以及医院的文化和风格。
本技术参数仅是采购人对本次采购棉织品的基本要求，并非货物技术特性的全部，有关所供货物的具体情况须由供应商在采购要求基础上做出更优的响应并详细阐述。
二、交货期：
1.合同签订，做好供货准备，每批次接到采购人通知后7天内供货至采购人指定的地点，并通过交货验收。
2.要求供应商在产品供货前先制作实样，经采购人确认后方可批量生产和供货。
3.为确保产品质量，确需延长交货期的，应经采购人的书面许可；否则，供应商不得擅自变动交货时间。
4.服务期内，少量零星定购棉织品的，按采购人要求的时间供货。
5.本项目供货按照采购人要求按需分批次供货，单次采购数量不定，时间不定，供应商应充分考虑在报价中，一旦中标不得以采购数量少，供货次数过于分散，价格低等理由拒绝供货。
6.供货地点：采购人指定地点。
三、供应商须对招标内容及需求中的“天门市第一人民医院棉织品项目清单”的要求一一作出应答，并且在投标文件的技术响应部分逐一写明各种货物技术参数，详细描述原料、辅料、配件选用情况、生产工艺情况等，以及与评审有关的其他技术文件资料。
供应商需要完成的工作包括但不限于以下所列：
1.提供供应商的资质文件、业绩资料、生产设备、生产能力、技术能力的说明及相关资料。
2.所有产品的设计方案，提供产品图片。
3.有关投标样品的情况。
4.材料的产地、品牌及性能特点等。
5.产品的标准、质量保证措施、生产和送货方案。
6.负责少量零星补做，实行质量跟踪。
7.负责供货范围内的包装运输、供货至采购人指定的地点。
8.产品的质量保证承诺，严格质量控制，供货合格率100%。
9.按供货计划、需求如期交货。
10.售前、售后技术服务内容和服务承诺。
四、货物及服务质量要求
1.所提供的面料及里辅料均为优质的合格品。
2.在投标文件中应明确写明面料原产地及面料成份证明，里料和辅料品牌、等级、生产厂家等证明。
3.提供棉织品产品保养资料。
4.遵守三包承诺，保证优质的售后服务。
5.供应商应按规定出具货物的质量证明文件，如检测报告、合格证等；除此之外，采购人认为必要时，可委托相关权威机构对面料及辅料、成品进行抽检，所需要的费用均由供应商承担，并包含在投标报价中。
6.如果抽检的结果不符合要求，则供应商无条件重新供货，由此造成采购人的时间成本和资金损失均由供应商承担。
五：报价要求：
投标人的报价均应以人民币进行报价，在不超过控制单价（预采价）按照项目清单逐一进行报价，中标后的供货价=中标单价。 
六、样品
要求提供项目清单上标※号产品样品，样品应能完全反映该种规格产品的特性和品质。
样品将作为评标依据之一，样品应随投标文件同时同地递交。
中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考；当供应商所提供的产品的质量与样品不一致或与采购要求不一致时，采购人有权要求供应商退换，由此产生的责任和所有费用由供应商全部承担。
未中供应商的样品在采购工作结束后退还。
▲样品未提供或提供不齐全的，其投标文件无效。
样品可以不密封，递交样品的同时，供应商提供样品清单一式二份并加盖公章，以便在递交时核对。
七.面料参数明细及项目清单
1、天门市第一人民医院棉织品面料参数明细要求
	序号
	名称
	参数明细

	1
	双面卡

	1.材质：双面线卡面料涤65% 棉35%
2.纱支：径向≥45/2Nec,纬向≥21Nec
3.密度：径向≥143根/英寸，纬向≥70根/英寸
4.断裂强力：经向≥1800N，纬向≥800N
5.PH值：4.0-8.5
6.可分解致癌芳香胺染料：禁用
7.甲醛含量：≤75mg/kg
8.单位面积质量：≥240g/m2
9.耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级
10.耐酸汗渍色牢度：≥4级
11.耐碱汗渍色牢度：≥4级
12.耐干摩擦色牢度：≥4级
13.耐水色牢度：≥4级
14.起球：≥4级
15.水洗尺寸变化率：-3%～1%
16.异味：无
17.特点：易洗、抗皱、吸湿排汗、不起球、耐摩擦。

	2
	涤线平

	1.材质：涤线平面料 涤65% 棉35%
2.纱支：径向≥23Nec,纬向≥23Nec
3.密度：径向≥104根/英寸，纬向≥61根/英寸
4.断裂强力：经向≥1000N，纬向≥400N
5.PH值：4.0-8.5
6.可分解致癌芳香胺染料：禁用
7.甲醛含量：≤75mg/kg
8.单位面积质量：≥178g/m2
9.耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级
10.耐酸汗渍色牢度：≥4级
11.耐碱汗渍色牢度：≥4级
12.耐干摩擦色牢度：≥4级
13.耐水色牢度：≥4级
14.起球：≥4级
15.水洗尺寸变化率：-3%～1%
16.异味：无
17.特点：易洗、抗皱、吸湿排汗、不起球、耐摩擦。

	3
	 功能性面料
	1.材质：医护工作服面料（聚酯纤维92%，导电纱1%，棉7%克重230g/m2）
2.线密度（长丝）：径向≥181dtex,纬向≥179dtex
3.织物密度：径向≥647根/10cm,纬向≥405根/10cm
4.单位面积质量：≥220g/㎡
5.水洗尺寸变化率：-3%～1%
6.PH值：4.0-8.5
7.起毛起球：≥4级
8.断裂强力：径向≥1500N，纬向≥1000N
9.撕破强力：径向≥30N，纬向≥20N
10.电荷面密度：≤7.0μC∕㎡
11.甲醛含量：≤75
12.耐皂洗色牢度：≥4级
13.耐汗渍色牢度：酸性≥4级，碱性≥4级
14.耐水色牢度：≥4级
15.耐干摩擦色牢度：≥4级
16.耐氯漂色牢度：≥4级
17.可分解致癌芳香胺染料：禁用
聚酯纤维92%，导电纱1%，棉7%  克重230g/m2

	4
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]纯棉色织面料
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1.材质：纯棉色织面料，棉100%
2.纱支：径向≥22Nec,纬向≥22Nec
3.密度：径向≥88根/英寸，纬向≥58根/英寸
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]4.断裂强力：经向≥500N，纬向≥300N
5.PH值：4.0-8.5
6.可分解致癌芳香胺染料：禁用
7.甲醛含量：≤75mg/kg
8.单位面积质量：≥155g/m2
9.耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级
10.耐酸汗渍色牢度：≥4级
11.耐碱汗渍色牢度：≥4级
12.耐干摩擦色牢度：≥4级
13.耐皂洗色牢度：≥4级
14.起球：≥4级
15.水洗尺寸变化率：-4%～1%

	5
	纯棉斜纹面料
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]1.材质：纯棉面料，棉100%
2.纱支：径向≥40Nec,纬向≥40Nec
3.密度：径向≥133根/英寸，纬向≥72根/英寸
4.PH值：4.0-8.5
5.甲醛含量：≤75mg/kg
6.耐酸汗渍色牢度：≥4级
7.耐碱汗渍色牢度：≥4级
8.耐皂洗色牢度：≥4级

	6
	纯棉纱卡
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]1.材质：纯棉纱卡机织面料 棉100%
2.线密度（长丝）：径向≥26tex,纬向≥27tex
3.织物密度：径向≥440根/10cm,纬向≥221根/10cm
4.水洗尺寸变化率：-4%～1%
5.PH值：4.0-8.5
6.甲醛含量：≤75
7.耐汗渍色牢度：酸性≥3级，碱性≥3级
8.耐干摩擦色牢度：≥3级
9.耐湿摩色牢度：≥3级
10.耐次氯酸盐漂白色牢度：≥3级
11.可分解致癌芳香胺染料：禁用




[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]2、天门市第一人民医院棉织品项目清单

	序号
	名称
	
单位
	面料
	颜色
	预采价（元）
	技术参数（详见相关参数明细要求）

	1
	探视服
	
件
	纯棉纱卡
	靠蓝色
	71.00
	纯棉纱卡面料棉100%

	2
	值班枕套50*75
	
个
	纯棉斜纹
	绿白格
	17.00
	纯棉面料，棉100%

	3
	※值班被套160*230
	
条
	
纯棉斜纹
	
绿白格
	64.00
	
纯棉面料，棉100%

	4
	值班大单160*240
	
条
	
纯棉斜纹
	
绿白格
	38.00
	
纯棉面料，棉100%

	5
	※男女医师冬季工作服
	
件
	
双面卡
	白色
	54.00
	双面线卡面料涤65% 棉35%

	6
	※男女医师夏季工作服
	
件
	涤线平
	白色
	41.00
	涤线平面料涤65% 棉35%

	7
	※男女护士分体夏季工作服
	
套
	
功能性面料
	白色/染色
	
105.00
	
聚酯纤维92%，导电纱1%，棉7%克重230g/m2

	8
	※男女护士分体冬季工作服
	
套
	
功能性面料
	白色/染色
	
115.00
	
聚酯纤维92%，导电纱1%，棉7%克重230g/m2

	9
	护士裤
	
条
	
功能性面料
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]白色/染色
	
42.00
	聚酯纤维92%，导电纱1%，棉7%克重230g/m2

	10
	护士帽
	
顶
	双面卡
	
全精梳涤卡
	11.00
	
双面线卡面料涤65% 棉35%

	11
	病患服上衣
	
件
	纯棉色织面料
	
染色
	34.00
	纯棉染色面料，棉100%

	12
	病患服裤
	
件
	纯棉色织面料
	
染色
	22.00
	纯棉染色面料，棉100%

	13
	U型病人服（袍式短袖）
	
件
	纯棉色织面料
	
染色
	38.00
	
纯棉染色面料，棉100%

	14
	U型病人服（袍式长袖）
	
件
	纯棉色织面料
	染色
	42.00
	
纯棉染色面料，棉100%

	15
	※急救分体冬装
	
套
	双面卡
	墨绿
	104.00
	
双面线卡面料涤65% 棉35%

	16
	急诊科护士帽
	
顶
	双面卡
	墨绿色
	12.00
	
双面线卡面料涤65% 棉35%

	17
	※急救分体夏装
	
套
	纯棉纱卡
	深绿色
	90.00
	纯棉纱卡面料棉100%






